### コントラスト補正（メリハリのある画像に）
コントラスト補正は、メニューバーから、「フィルタ」→ 「コントラスト補正」を選択するか、 プレビュー画像で右クリックして出てくるメニューから「コントラスト補正」を選択します。 下の画面が開き、コントラストの補正割合を調整できます。 左のスライダーは、補正画面の表示倍率を変更できます。　変更範囲は25％～100％（ピクセル等倍）です。 中央の「DEPTH」横のアップダウンコントロールで補正の強弱を変更できます。補正範囲は0～10です。　0が補正ゼロと言う訳ではありません。最も弱い補正が掛かります。
明るい画素はより明るく、暗い画素はより暗くして、メリハリのある画像に補正します。
補正の概念は、グラフ化すると左のようになります。 赤のラインは補正なしの状態、入力値（元の画素）に対して出力（補正後の画素）が同じ値を取ります。 青のラインは補正10の状態、入力の小さい方で出力を抑制し、入力の大きい方で出力を誇張しています。　例えば、入力（輝度）50に対して、出力は25くらいになっています。 黄色のラインは補正5の状態、「DEPTH」の値は補正カーブの曲がり度合いを調整することになります。
| 補正カーブの曲線を算出する演算式や、曲率（曲がり度合い）を変更する演算はオリジナルのものです。