### ■輝度補正（明るさを最適化する）
輝度補正は、メニューバーから、「フィルタ」→ 「輝度補正」を選択するか、 プレビュー画像で右クリックして出てくるメニューから「輝度補正」を選択します。 画像の明度の範囲を計測して、最大幅（0～255）となるように自動補正します。
補正の概念をグラフ化すると左のようになります。 赤がオリジナルの明るさの範囲で、青が補正後のグラフです。　グラフの横方向（暗い～明るい）に伸張されているのがわかります。 概念的にはきれいに伸びそうですが、元の画像が持っている情報以上のものは得られないので、例えば横2倍に広がったとすると、 明るさ10のピクセルは、20 明るさ11のピクセルは、22 明るさ12のピクセルは、24 のようになり、21や23の明るさを持つピクセルは存在しません。 では、10と11の間で補間して10.5を作れば良いようなモンですが、10と11の明るさのピクセル座標が隣接している訳ではないので、10.5の明るさの座標が定まらないので作れないのです。